广东省工人医院宣传物料制作服务采购项目采购需求书

1. **项目基本情况**

1.项目名称：广东省工人医院宣传物料制作服务采购项目

2.项目编号：粤工采【2025】009-C-X

3.服务范围：承包医院的常规宣传物料标识设计、制作、配送、安装、旧物拆除、售后服务等。为医院设计制作条幅、易拉宝、室内外展板、门牌、标识牌、宣传栏、灯箱、发光字、车贴、胸卡、笔记本、锦旗、铜牌、金属字、亚克力雕刻、亚克力吸塑、亚克力uv印刷、冲孔字、树脂字、无边字、宣传手册、名片、图形设计形象墙等常规宣传品。

4.预算金额：99.9万元/2年。本项目预算金额仅为服务期间预估金额，采购人不保证预算金额的服务量，服务费用按实际产生的费用结算。成交供应商应自行充分评估、承担备货及经营风险，不得以此主张可期利益损失。

5.服务期限：合同期两年（以服务期限或项目预算金额先到者为准终止项目），服务满一年后对供应商进行考核（详见合同附件2：宣传物料制作年度服务质量考核评分表），考核合格的，供应商继续提供第二年的服务；考核不合格的，服务合同终止，采购人不承担任何违约责任。

6.付款方式：服务费用按季度进行结算。在每季度5日前提交服务清单报表，根据服务情况及考核情况确认无误后开具上季度的正式税务发票原件交采购人。采购人在收到上述资料后30个工作日内开始办理支付手续。如成交供应商提供服务不足一个季度时按实际产生数计算。

7.报价要求

**常规物料制作清单和单价见附件1**

**供应商报出统一下浮率，项目按实结算，结算价=（折扣率）×单价限价×实际数量。**

**报价（统一下浮率 %）。**

其他说明：

（1）本项目各物料供应商须以上表中的最高单价限价为基准价，进行统一下浮率报价，不得有漏项、缺项、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

（2）项目报价包括但不限于设计、制作、材料、送货上门、安装、检测检修、各种税费、人工、管理费、社会保险缴纳材料、机械、运输、劳保、管理、保险（包括服务人员的人身意外险等）、专利技术、技术支持与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再另外支付任何费用。

（3）报价中没有列明的物料，其价格双方另行商议，中标供应商参考不高于市场价格的京东自营店、相应品牌的淘宝、天猫旗舰店或经采购人认可的平台价格作为向采购人供货的价格。采购人审核同意后，方可作为该物品的供货单价进行结算。商议不成时，采购人有权自行购置。

（4）实际制作物料按季度进行结算，结算价格必须严格按照最终合同签订的单价进行结算，如经采购人核实有多收，供应商应2倍返还多收取部分的费用。如累计出现2次不按合同单价进行结算，采购人无条件解除合同。

**二、供应商要求**

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。**经营范围必须包含广告设计和广告制作等相关内容。**（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证副本复印件）；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商（提供声明函，格式自拟）；

4.响应供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间，须提供网站查询结果截图证明；

5.本项目不接受联合体响应；

6.其他相关证件及资质。

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。

**三、采购需求**

★（一）项目要求

1.严格按照采购人需求分批次制作宣传物料，供应商确保遵守采购人的管理及安排，按采购人的实际活动内容、质量、时间要求、设计要求、制作、安装和维护事宜，所有宣传物料确保符合采购人的要求。**（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）**

2.在近3年内，在广东省内同类项目业绩，未发生过较为严重的质量问题**（医院业绩优先，应提供用户证明及合同等证明文件）**

3.服务团队：能够安排专业设计师（至少2名）负责采购人物料制作项目。**（提供详细团队人员简介、专业实力及岗位分工）**

4.供应商必须严格遵守操作规程和各项管理规定，严禁任何形式的违规作业。

5.供应商必须为员工配备齐全的安全防护装备与设施，涉及高空、电气、电焊等危险作业前，操作人员必须持证上岗，并做好安全技术交底工作和班前安全培训等，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。

6.中选供应商提供履约担保，担保方式采用现金履约担保，供应商自收到中标通知书之日起15日内通过银行转账的方式向采购人提交担保金额为人民币壹万元整（RMB¥10,000.00元），履约保证金须从供应商的银行账户转出。若在中标通知书发放之日起15日内，供应商未提交履约保证金且未征得采购人同意延期缴交的，采购人有权选取第二中选候选人替补。

▲（二）项目具体要求

1.项目制作要求

（1）宣传品需为全新制作，并符合采购人提出的质量要求；

（2）宣传品设计需要符合采购人提出的要求，排版整齐、设计精美，并与医院整体设计风格统一；

（3）采购人对中选供应商监督制作的所有设计方案及设计产品拥有最终审定权；对项目所有制作和策划方案及成品，需得到采购人的最终审定认可后方可执行。

（4）供应商需按照要求设计并制作院内各类宣传品，若制作内容出错，供应商重新制作，由此产生的所有费用供应商承担。

（5）所有宣传物品或资料制作要求图片画像清晰、色彩均匀，内文和标题要求字体清晰，无重影、叠影和模糊的现象。

（6）供应商的宣传品各项技术指标应完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。

（7）为保障采购人宣传工作的延续性，供应商必须提供采购人要求制作的所有宣传物料原文件和高清原图片给采购人，仅限采购人使用，供应商不得将其用于任何其他商业用途。

（8）根据本项目服务要求，提供服务期内的设计服务方案，包括但不限于：①设计师与院方负责人的沟通方案；②设计修改服务方案；③设计内容如何切合设计要求的保障措施。

2.项目服务要求

（1）供应商须反应迅速，能根据要求快速应对，及时完成宣传品制作。一般情况下，采购人提出制作需求后，成交供应商需在24小时内出具设计方案，按要求及时修改，常规物料下单后5天内完成宣传品的安装张贴。特殊情况下，采购人提出紧急需求，供应商须有1名人员在40分钟内到场响应，成交供应商需按采购人要求的时间内准时完成制作并安装。常规物料制作周期不超过3个工作日，并负责运送各类宣传品至医院，并保证运送途中不损坏宣传品，否则宣传品作废，供应商需重新制作，并承担因此而产生的一切费用。

（2）按要求在指定位置安装张贴宣传品，安装、张贴用具由成交供应商负责，保证安装张贴稳妥、端正，不会掉落、翘边。

（3）宣传品制作完成后，负责宣传品的维护工作。项目时间范围内，若宣传品出现非人为因素损坏，接到通知后，成交供应商需在24小时内重新制作补上，由此产生的费用成交供应商承担；若宣传品安装张贴上出现掉落、翘边，接到通知后，成交供应商需在24小时内重新安装张贴，由此产生的所有费用供应商承担。

（4）定期对所有张贴的宣传品进行巡查维护。

（5）每季度整理宣传品制作列表及费用汇总，交由相关部门联系人审核。

（三）包装要求

宣传物料包装应有良好的防晒、防湿、防锈、防雨、防腐及防碰撞的措施。因包装不当造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（四）安装及拆除要求

1.装配：标识必须在工厂装配，现场安装；导向标识所有外露的尖角处应将毛刺清除干净，以避免伤人，各个部件对接处应平齐，间隙均匀—致；导向标识所有需用螺栓固定的点位．需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。如标识牌体外挂独立图文，字体时，图文、字体与牌体的安装间隙应均匀—致，必要时沿图文、字体牌体边缘打硅酮耐候胶密封。

2.现场测量：安装前核实每—个的设置位置和邻近位置，以保证符合安装条件；需要预埋结构的工作必须提前协调，与其他专业同步施工。

3.现场安装：在安装前，标定标识在场地的准确位置，供采购人审核，任何的调整及改变必须以书面文件形式提交相关单位；安装标识、面扳和其他组成部分，与表面垂直、水平、准确，无外观变形或其他瑕疵。在明显处与邻近的工作界面对齐。

4.接缝的形成：形成严密的接缝，将外露的两个连接件精确而均匀地连接在—起。对于无法在施工现场完全恢复的表面处理，不要进行切割或摩擦。如果某些制品的饰面被切割或摩擦，需将其送回工厂，按要求进行修整，然后重新进行彻底的表面处理加工。

5.电气协调：每个标牌设置单独的接线系统和旁置接线盒。接线导管从接线盒中伸出到标识处停止，注：接线盒等应全隐装，户外标识所选用的光源及电气部件应能达到防水的要求。

6.清洁：安装后去除污迹。斑点和其他印记。不应使用碱性或带有研磨剂的清洁剂。

7.成品保护：必须对安装完成的标识进行封闭的成品保护，在采购人指示的时间开启使用；在导识安装施工过程中不得损坏其他专业已完成品或半成品。

8.现场修饰：使用厂家推荐的产品和系统修饰划痕、污点和涂层，颜色和涂层应与原涂层—致；

9.备品备件：在项目现场向采购人移交备品备件。以单独保护包裹包装，清楚注明项目名称、标牌类型、文字和描述。

10.拆除：需拆除过程中对医院墙、地面及设施损害的减少。

11.项目进行时需最大程度减少实施期间对医疗业务及患者的影响。

（五）验收要求

1.采购人对宣传物料进行认真验收，对不符合规格要求的，供应商必须无条件接受免费换货，并给予重新设计与制作，由此产生的一切费用由供应商承担，验收期限相应后延后。

2.验收前，中选供应商对货品进行全面检查，如有缺陷，应及时换货。

3.对于验收不合格的产品，供应商必须无条件接受免费换货，并给予重新设计与制作，由此产生的一切费用由供应商承担，验收期限相应后延。

（六）材料及技术要求

1.本项目所采用的标识制造及安装材料包括但不限于钢材、铝材、亚克力、玻璃等，标识中供应商必须按照定稿图纸的要求准备相关材料，所有材料的加工工艺必须符合相关规范。例如钢材防腐除锈、玻璃钢化等工艺。必须保证使用材料的安全性及可靠性；所有材料必须具有足够的强度，能承受一定程度的风压、碰撞及冲击；所有设备材料均应符合国家的有关环保标准。

2.材料

（1）不锈钢：厚度lmm以上的304或者更高级别的不锈钢板材及卷材；

（2）铝板：厚度2mm以上的铝板，符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

（3）镀锌钢板：根据设计要求的热镀锌钢板，应用于结构或者标识面板，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

（4）结构件：根据结构设计要求而采用的结构材料，包括但不限于角钢、槽钢、钢管、钢板等材料，要求符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

（5）扣件：全部的连接扣件（膨胀螺栓、锚固螺栓、固定螺丝等）除特殊要求外为隐蔽安装设置；必须采用对标牌材料或安装表面无腐蚀性的材料；必须采用同种类型不锈钢制造安装钉和垫圈；固定螺丝为不锈钢，防改动移位固定螺丝；

（6）亚克力材料：必须为浇铸板材，按照设计要求选用厚度及颜色。最低容许连续服务温度为80摄氏度，到93摄氏度时仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；使用由亚克力厂家推荐的背景颜色油漆，能够最佳黏附到板材表面，而且不会褪色；

（7）玻璃材料：工艺设计规定的各种厚度玻璃，符合相关标准规范，符合工艺设计要求。表面外露的所有玻璃必须钢化处理，所有玻璃有特殊要求以外，边缘处为洗边；

（8）铜板：工艺设计规定的各种厚度铜板，符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

（9）不干胶：按照设计要求选择类型及颜色；

（10）油漆：按照设计要求选择类型及颜色。除特别说明外，油漆表面为半哑光；

（11）光源：除特殊要求以外，标识内部及外部照明光源—律为LED光源。

（12）电气：安装光源性质及设计要求配置电气元件，保证户外标识的电气元件防水要求。必须符合相关标准规范，符合工艺设计要求；

（13）其他辅件：包括粘结剂、密封腔、背撑条以及钢筋混凝土基座等等。必须符合相关标准规范运行，符合工艺设计要求。

3.加工工艺部分

（1）金属结构：根据工艺设计及相关规范进行制造。弯曲处不允许裂缝或压弯形式印迹。从后面切割模板外角，以降低外露半径；结构切割边缘必须打磨并抛光，不容许工具痕迹；结构焊接应有足够的强度和耐久性，节点应紧凑、齐平、光滑而整洁。所有外露表面应经过打磨，而且饰面齐平，无焊接痕迹。饰面焊接应与原物料处理饰面—致，任何对镀锌形成的损坏都必须修补；防锈处理采用防锈漆涂刷三遍或以上。应提供准确的切割标志、字体和数字，角落切割准确，角度完全对齐。从芯板和钢筋材料喷水切割字体和标志，厚度如图所示，四方切割，光滑边缘。修饰所有板边并与表面—致，牌体尺寸公差：尺寸≤500毫米为±1毫米，尺寸>500毫米为±2毫米水平、垂直公差允许±1度；平整度公差：≤2．6毫米。必须在完成的金属结构内进行完全的除锈及防锈喷涂处理。

（2）面板加工：必须提供准确干净的机械加工，保证面板的精确及平整；根据精确形状进行折弯加工，无凹痕，有笔直的角和边缘。锯割或机切割，成笔直的平面和转角；整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其他使外露表面变形的损坏；雕刻及镂空部分的内沿必须打磨抛光；去除毛刺瑕疵；保证面板安装部件的隐蔽与牢固；所有面板及配件必须在工厂装配，并在施工现场进行组装。

（3）户外标识必须保证防水性能。

（4）亚克力部件及面板的加工：除特殊要求外，亚克力加工—律采用激光切割方式，以保证边缘光滑，否则必须抛光边角；必须采用厂商推荐的粘结剂进行粘接，保证牢固。尤其较小的文字及图形必须保证牢固粘接。

（5）饰面：根据工艺设计要求采用标准流程的烤漆和氟碳喷涂，保证所有喷涂表面颜色均匀，漆膜厚度—致、无流挂、无褶皱；除特别说明外，饰面油漆表面为半哑光；

（6）丝网印刷：以被采购人确认的电子文件进行制版，保证色彩准确，误差允差±2％。油墨的选用需根据使用条件（户外、室内，使用年限）等因素确定；丝印成品要求图文字体边缘清晰，无毛边．画面整体无瑕癍．保证字体和图形器具边缘和角落准确而整齐。不允许凸凹圆角，边缘增厚，漏油墨等其它缺陷；必须保证在玻璃、金属等光滑表面上的印刷强度，保证在正常清洗维护条件下的使用寿命；

（7）柱面涂刷：柱面平整度需达到相应标准，用美纹纸框出相应色带区域，均匀滚刷。柱面信息文字及图案采用丝网印刷工艺进行刮涂。步骤如下：制版、定位网版、清理柱面并固定好网版、调色、刮涂完成图案印刷。

（8）墙面涂刷：墙面平整度需达到相应标准，用美纹纸框出相应色带部位，均匀涂刷。对于墙面图案部分采用不干胶雕刻模板，按施工文件要求贴至指定位置后涂刷白色涂料的方法进行施工，保证颜色均匀。

（9）地面涂刷：确定宽度后，用胶带在地面贴画出具体的导向线边缘位置，用区别于车位，车道地面的颜色，用耐磨的环氧树脂面漆进行涂刷。涂刷前需要清理地面，保证基本无尘。涂刷后进行72小时的地面养护后，再采用贴膜的方式依照下图位置粘贴，或采用铁制模具的方式放置好后进行标线漆的涂刷或手工涂刷。图形样式需统一设计并施划。

（10）发光：必须保证标识发光效果，除特殊要求外。以设计方案效果图为发光效果的验收标准，标识供应商以效果图为标准进行工艺深化设计；发光标识内部布线内部走线要横平竖直、美观，不得随意布线；必须保证面板与标识牌体接缝处不漏光，板面平整．安装牢固，内支撑不会在发光表面产生阴影。画面、图文透光处，要求光线均匀无明显暗区，最亮与最暗照度差≤5%；必须根据标识特点进行散热结构的设计，保证使用安全；标识电源引出线位置应隐蔽设置。需根据标识设计方案的要求，确定发光的强度，以满足不同环境的亮度要求。

★（七）售后服务及质保期要求

1.服务承诺：针对本项目服务内容及要求提供相关的服务承诺。**（提供服务承诺书并加盖公章，格式自拟）**

2.应急服务承诺：提供针对如何满足医院应急的项目制作要求的服务方案，包括但不限于：时限保障；服务配合；应急服务人员安排；材料调配等内容。**（提供应急服务承诺书并加盖公章，格式自拟）**

3.质保期：本项目所有宣传物料自交付之日起免费质保期不少于一年。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行，易耗品按厂家规定执行）。质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责解决，并承担因此而产生的一切费用（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

4.宣传物料验收之日起质保期内发现质量问题（如脱落、生锈、开裂、脱色、鼓胀等），供应商应免费调换、维修、维护，采购人不需负任何费用。

★**（八）安全责任**

**供应商负责宣传物料的运输、装卸、搬运和安装工作，运输过程、装卸、搬运和安装过程中的一切安全责任均由供应商承担。（提供安全责任承诺书并加盖公章，格式自拟）**

★（九）知识产权归属

1.供应商向采购人交付的项目作品及相关知识产权成果，不能侵犯他人肖像权、著作权、商标权、外观专利、企业名称（含企业字号、商号、标示）等合法的知识产权、民事权利，否则必须承担由此而引起的全部责任。

2.本项目所产生的知识产权成果及其权利归属采购人，中选供应商不得自行使用、转让或者许可给第三方，不得对外披露或者公布，否则必须承担由此而引起的全部责任。

★（十）保密要求

中选供应商确保对采购人所有宣传物料制作信息严格保密，否则，由此产生的一切后果及责任均由供应商承担。

（十一）考核要求

每季度服务费支付前，进行考核评分，考核总分为100分，总分为《宣传物料制作季度服务质量考核评分表》（详见合同附件1），不同分值与费用支付如下：

1.当评分在90-100分为合格，当季服务费按100%支付；

2.当评分在80-89分为不合格，当季服务费按90%支付；

3.当评分在＜79分为不合格，当季服务费按85%支付；

4.合同执行期间累计达三次或连续两次不合格，采购人有权单方终止合同并将本项目另行发包，相关费用及损失由供应商承担。如终止合同，供应商必须在收到终止合同通知书之日起一个月内无条件退场并配合做好交接工作。

（十二）违约责任与赔偿损失

1.若供应商在履行合同期间违约（未按要求准时交货，或中途退出，或无故拖延工期，或产品制作质量不达标，或产品偷工减料，未按照要求的材质和参数进行制作等），采购人将向供应商发出整改通知。供应商不能限期整改的，每逾期一日，供应商需按当季度合格产品结算总金额的5%的数额支付违约金，采购人有权在每季度结算时进行扣减。

2.服务期内，供应商拒绝整改或逾期整改达7个工作日或采购人向供应商发出各种整改通知累计达到5份，采购人有权单方面解除合同，造成的损失由供应商全部承担。若因供应商的违约，采购人有权向供应商追索损失，包括但不限于实际损失和采购人为维护合法权益支出的律师费、诉讼费、执行费、保全费等全部费用。

附件1：常规物料制作清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务项目物资清单** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **材质工艺规格说明** |
| 1 | 户外写真 |  | 1 | 平方 | 60 | 1440dpi，覆光膜/哑膜 |
| 2 | 户外亚展板 |  | 1 | 平方 | 98 | 1440dpi，覆光膜/哑膜，厚5mm |
| 3 | 户外KT板 |  | 1 | 平方 | 78 | 1440dpi，覆光膜/哑膜，厚5mm |
| 4 | 磨砂玻璃贴 |  | 1 | 平方 | 60 | PVC材质 |
| 5 | 普通横幅 |  | 1 | 米 | 8 | 宽度不超70cm |
| 6 | 彩色条幅 |  | 1 | 平方 | 35 | 宽度不超70cm |
| 7 | 三号旗 （按内容定制，不含旗杆） |  | 1 | 面 | 185 | 192\*128cm，旗帜布，  丝印 |
| 8 | 四号旗 （按内容定制，不含旗杆） |  | 1 | 面 | 150 | 144\*96cm，旗帜布，  丝印 |
| 9 | 普通灯布 |  | 1 | 平方 | 28 | 白底，1440dpi |
| 10 | 黑底灯布 |  | 1 | 平方 | 50 | 黑底，1440dpi |
| 11 | 门型架 |  | 1 | 套 | 165 | 800\*1800mm，画面+架子 |
| 12 | 易拉宝 |  | 1 | 套 | 170 | 800\*2000mm，铝合金架子，画面 |
| 13 | 展架画面 （不含架子） |  | 1 | 张 | 70 | 800\*1800mm，画面 |
| 14 | 铝合金海报架 |  | 1 | 套 | 160 | 630\*830\*1200mm |
| 15 | 户外水牌 |  | 1 | 套 | 350 | 600\*800\*1200mm,  不锈钢 |
| 16 | 立牌 |  | 1 | 套 | 960 | 450\*590\*1100mm，型材，加厚钢板，复合板 |
| 17 | 三角丽屏展架 |  | 1 | 套 | 335 | 800\*1800mm，铝合金+高清画面 |
| 18 | 大厅导视牌 |  | 1 | 套 | 3500 | 1070\*1200\*800mm，ABS，不锈钢，拉丝金铝塑板，金属板，钢板 |
| 19 | 不锈钢移动 宣传栏 |  | 1 | 平方 | 490 | 2400\*1200mm，不锈钢 |
| 20 | 铝合金移动 宣传栏 |  | 1 | 平方 | 430 | 2400\*1200mm，铝合金 |
| 21 | 资料架 |  | 1 | 个 | 370 | 400\*475\*1460m，金属 |
| 22 | 桁架背景板 |  | 1 | 平方 | 118 | 高清喷绘灯布+桁架 |
| 23 | 舞台搭建 |  | 1 | 平方 | 150 | 舞台高60cm |
| 24 | 花草牌 |  | 1 | 个 | 150 | 宽度40-60cm之内，  高1.1米，镀锌板烤漆，uv |
| 25 | 卷帘 |  | 1 | 平方 | 98 | 遮光布，单面印 |
| 26 | 软膜灯箱 |  | 1 | 平方 | 390 | 软膜+Led灯条，铝合金边框 |
| 27 | 超薄灯箱 |  | 1 | 平方 | 500 | 铝合金，亚克力 |
| 28 | 不锈钢牌匾 |  | 1 | 平方 | 550 | 600\*400mm，不锈钢，腐蚀，uv |
| 29 | 手举牌伸缩杆 |  | 1 | 个 | 12 | 不锈钢，可伸缩60-90cm |
| 30 | 铝合金意见箱 |  | 1 | 个 | 98 | 285x95x215mm,  铝合金 |
| 31 | 不锈钢意见箱 |  | 1 | 个 | 150 | 400x150x300mm,  不锈钢 |
| 32 | 台签（座位牌） |  | 1 | 个 | 8 | 200x100mm，亚克力+印刷纸质内容 |
| 33 | 强磁台签 |  | 1 | 个 | 10 | 220x110mm，亚克力 |
| 34 | 强磁台签展示牌 |  | 1 | 个 | 48 | 210\*285mm，亚克力 |
| 35 | 铝合金边框 制度牌（含亚克力） |  | 1 | 套 | 270 | 500\*700mm，铝合金，有机板+PVC板，画面高清喷绘 |
| 36 | 铝合金边框 制度牌（含亚克力） |  | 1 | 套 | 300 | 600\*800mm，铝合金，有机板+PVC板，画面高清喷绘 |
| 37 | 磁吸白板（UV） |  | 1 | 平方 | 296 | 磁吸白板，带背胶，UV内容 |
| 38 | A4亚克力文件盒 |  | 1 | 个 | 18 | 210x285mm，亚克力 |
| 39 | A5亚克力文件盒 |  | 1 | 个 | 15 | 148x210mm，亚克力 |
| 40 | 三角门牌 |  | 1 | 套 | 135 | 150x380mm，3mm亚克力折弯，面板3mm亚克力，双面，uv，磁吸，可更换 |
| 41 | 亚克力夹画牌（5+5mm） |  | 1 | 平方 | 580 | 亚克力材质 |
| 42 | 3mm亚克力UV |  | 1 | 平方 | 238 | 厚3mm |
| 43 | 5mm亚克力UV |  | 1 | 平方 | 338 | 厚5mm |
| 44 | 水晶字 | 1 | cm | 5 | 雕刻，打磨 |
| 45 | 不锈钢围边发光字 |  | 1 | cm | 5 | 不锈钢+亚克力 |
| 46 | 5mm PVC板UV |  | 1 | 平方 | 150 | 裁切，雕刻，打磨，  厚5mm |
| 47 | 10mmPVC板UV |  | 1 | 平方 | 268 | 裁切，雕刻，打磨，  厚10mm |
| 48 | 15mmPVC板UV | 1 | 平方 | 328 | 裁切，雕刻，打磨，  厚15mm |
| 49 | 中柄扇 |  | 1 | 把 | 1.5 | 170\*180mm，塑料PP，双面印，800把起订 |
| 50 | LED显示屏（P10半户外白色） |  | 1 | 平方 | 800 |  |
| 51 | LED显示屏（P10防水红/白色） |  | 1 | 平方 | 880 |  |
| 52 | LED显示屏 （P10炫彩） |  | 1 | 平方 | 1198 |  |
| 53 | 名片 | 90\*54mm | 1 | 盒 | 40 | 一盒100张，300克铜版纸，双面印彩色，覆哑膜；  亚克力名片盒 |
| 54 | 折页-1 | 对折后  110\*220mm | 200 | 份 | 2.5 | 157G铜版纸，双面印彩色，折页 |
| 55 | 折页-2 | 210\*285mm | 2000 | 份 | 0.4 | 157G铜版纸，双面印彩色，折页 |
| 56 | 宣传册 | 140\*210mm | 2000 | 本 | 3.9 | 128G铜版纸，双面印彩色，折页 |
| 57 | 不干胶标签 |  | 1 | 张 | 1.5 | 150\*80mm，单面印彩色，覆光膜/哑膜 |
| 58 | 海报设计  （无需印刷） |  | 1 | 张 | 40 | 60\*80,50\*70,1920\*1080等常规尺寸 |
| 59 | 过塑（加厚） | A3/A4/A5 | 1 | 个 | 15/10/7 | 铜版纸+过塑 |
| 60 | 防水地贴 |  | 1 | 平方 | 90 | 白胶斜纹地板膜，裁切形状 |
| 61 | 水晶标贴 | 各种形状裁切，A4为一版 | 1 | 版 | 10 | 100版起订 |
| 62 | 卡类制品 | 工作证，健康卡，VIP卡等 | 1 | 张 | 9.8 | 85.5\*54\*0.76mm，PVC，双面印 |
| 63 | 急救药箱 |  | 1 | 个 | 90 | 400\*220\*230mm,  铝合金 |
| 64 | 路牌、停车场等标识 （新装） |  | 1 | 套 | 950 | 含挖坑、预埋立管、 混凝土回填、人工 费等 |
| 65 | 铝合金科室牌 | 科室栏+医生栏+职称栏，铝型材+烤漆+丝印 | 1 | 个 | 132 | 35\*22cm |
| 66 | 制度牌 | 600\*800mm | 1 | 套 | 385 | 5+3mm亚克力，高清画面，广告螺丝 |
| 67 | 病床牌 | 340\*270mm | 1 | 块 | 127 | 5mm+5mm亚克力，uv，磁吸，可更换 |
| 68 | 平面门牌 | 280\*120mm | 1 | 套 | 95 | 不锈钢+亚克力，uv+插槽 |
| 69 | 科室牌 | 1750\*460mm | 1 | 块 | 368 | 10mmPVC+亚克力，uv |
| 70 | 住院部床头牌 | 300\*230mm | 1 | 块 | 62 | 亚克力，uv |
| 71 | 楼层索引  吊牌 | 1500\*400mm | 1 | 套 | 1435 | 5mm+8mm+5mm亚克力，雕刻，打磨，UV，双面；吊杆 |
| 72 | 楼层索引牌 | 600\*800mm | 1 | 套 | 690 | 5+5+5mm亚克力，uv，立体字，楼层磁吸，可更换 |
| 73 | 医务人员、行政人员工作牌 | 70\*25mm | 1 | 个 | 5 | 铝合金，UV，别针+强磁 |
| 74 | 封套+贺卡 | 工会贺卡 | 1 | 套 | 8.8 | 210\*148mm，300克 |
| 75 | 院内标识调整、拆除 | 一个工时 | 1 | 个 | 400-450 |  |
| 76 | 电梯索引牌 | 600\*800mm | 1 | 套 | 575 | 3+5+5mm亚克力，UV，磁吸，楼层内容可更换 |
| 77 | 诊室门牌 | 140\*380mm，5+3mm亚克力，uv，双面，磁吸，可更换 | 1 | 套 | 137 | （1）5+3mm 普通透明亚克力  （2）普通油墨正面丝印  （3）背面喷漆，均匀，无龟裂。  （4）中性玻璃胶固定墙面。  （5）含安装人工及辅料及安全措施等  （6）施工单位根据现场情况需要进行深化设计。  （7）具体做法：具体内容根据各单位设计稿自定或中标后与院方沟通 |
| 78 | 地贴指引标识 |  | 1 | 平方 | 90 | 安装方式：地面黏贴安装；  具体做法：具体内容根据各单位设计稿自定或中标后与院方沟通 |
| 79 | 防撞条 |  | 1 | 平方 | 60 | 玻璃门黏贴安装 |
| 80 | 小心台阶温馨提示 |  | 1 | 平方 | 60 | 安装在步梯上 |
| 81 | 3mm安迪板裱背胶 |  | 1 | 平方 | 70 | 1440dpi，覆光膜/哑膜 |
| 82 | 5mm安迪板裱背胶 |  | 1 | 平方 | 98 | 1440dpi，覆光膜/哑膜 |
| 83 | 10mm安迪板裱背胶 |  | 1 | 平方 | 135 | 1440dpi，覆光膜/哑膜 |
| 84 | 精神科楼顶标识-1 |  | 1 | 套 | 190000（含设计，制作，高空作业，含税） | Logo：400\*396cm，不锈钢平面发光字，切割，焊接，打磨，抛光  文字：不锈钢平面发光字，切割，焊接，打磨，抛光；内加龙骨  钢架：3000\*高865cm，镀锌方通，切割，焊接，刷防锈漆；拉爆螺丝固定  含安装、电源铺设、搬运等 |
| 85 | 精神科楼顶标识-2 |  | 1 | 套 | 49000（含设计，制作，高空作业，含税） | logo：200\*200cm，不锈钢平面发光字，切割，焊接，打磨，抛光  文字：不锈钢平面发光字，切割，焊接，打磨，抛光  钢架：900\*500cm，镀锌方通，切割，焊接，刷防锈漆；拉爆螺丝固定  含安装、电源铺设、搬运等 |
| 86 | 广东省工人医院塔体标识 | 塔上发光字00 | 1 | 套 | 39000（含设计，制作，高空作业，含税） | 文字：不锈钢平面发光字，切割，焊接，打磨，抛光；2套。  钢架：1.5\*6.5m，镀锌方通，切割，焊接，刷防锈漆；2套。  含安装、电源铺设、搬运等 |
| 87 | 导视牌-1 | 3f3417f00a8de4db3fdb7fca8c7ffad | 15 | 套 | 79000（价格含设计，制作，运费，安装及辅材，含税） | 550\*2200mm，40\*40镀锌方通，1.2mm  不锈钢，激光切割，焊接成型，环氧底  漆，补灰找平，分色烤漆，内容部分亚克  力；图文发光，单面  包安装及运输 |
| 88 | 导视牌-2 | 3efbd8c76613bf2c85e5ff1b8d04b51 | 3 | 套 | 40000（价格含设计，制作，运费，安装及辅材，含税） | 1750\*2400mm,1750\*2200mm,  40\*40镀锌方通，1.2mm不锈钢，激光切  割，焊接成型，环氧底漆，补灰找平，分  色烤漆，内容抽插式，插牌UV，可更换，  亚克力字；图文发光，单面  包安装及运输 |
| 89 | 导视牌-3 | 6a3be71b01f0d29b44e9d940c61e960 | 1 | 套 | 40000（价格含设计，制作，运费，安装及辅材，含税） | 9500\*2670mm，50\*50镀锌方通，  1.2mm镀锌板，激光切割，焊接成型，环  氧底漆，补灰找平，分色烤漆，液压杆箱  体翻盖，5mm钢化玻璃，箱体内发光；顶  棚，内容部分亚克力字，亚克力UV  包安装及运输 |